琅琊山森林漂流监控显示屏采购及安装项目
采 购 文 件

采购人 ：安徽省琅耶山健身休闲有限公司（盖章）
招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖章）
发  布  日  期：2024年6月
招标公告

项目概况

琅琊山森林漂流监控显示屏采购及安装项目的潜在供应商应在【琅琊山景区】https://www.lysfjq.cn/获取招标文件，并于2024年6月19日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目名称：琅琊山森林漂流监控显示屏采购及安装项目

采购方式：公开招标
预算金额：约4.8万元

最高限价：肆万捌仟元整（¥：48000.00），投标报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。

采购需求：详见《采购清单》。

合同履行期限：接到招标人供货通知后15日历天内完成供货安装。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

具有独立法人资格且具有相应的履约能力。

三、获取招标文件

获取时间：2024年6月13日至2024年6月19日

方式：网上下载。
售价：0元
四、投标文件提交

截止时间：2024年6月19日15点00分（北京时间）
地点：安徽省琅琊山旅游发展有限公司一楼会议室（安徽省滁州市西涧中路4306号） 
五、开标

时间：2024年6月19日15点00分（北京时间）
地点：安徽省琅琊山旅游发展有限公司一楼会议室（安徽省滁州市西涧中路4306号）

六、保证金金额及缴纳账户

是否要求供应商提交保证金：不要求。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名称：安徽省琅耶山健身休闲有限公司 

地址：安徽省滁州市西涧中路4306号 
联系人联系方式：18652085033

2.采购代理机构信息
名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司　

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼
联系方式：0550-3519516、18712012204
3.项目联系方式

项目联系（负责）人：程茂盛、曹思敏

电话：18652085033、18712012204
琅琊山森林漂流监控显示屏采购及安装项目采购文件 

招标单位：安徽省琅耶山健身休闲有限公司，现以自行招标方式对琅琊山森林漂流监控显示屏采购及安装项目进行招标。现将招标有关事项说明如下： 

一、招标需求 

1、招标内容：详见采购清单。
2、项目地点：琅琊山景区

3、质量要求：合格 

4、项目规模：约4.8万元。 

5、投标报价最高限价：不得高于48000.00元，否则将否决其投标。 

6、供货期：接到招标人供货通知后15日历天内完成供货安装。 

7、中标方法：最低评标价法。 

8、售后服务：质保期2年。 
9、采购内容及要求：详见采购清单 

二、投标资质要求：  
1、投标人须具有独立承担民事责任的能力,且具有相应的供货能力； 

2、本项目不接受联合体投标。 

三、报价及报价函要求 

1、本次报价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受； 

2、报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。 

3、本次投标报价包括：货物的安装、运输、装卸、管理费、利润、风险费用、代理服务费、评委费、验收及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用。 

4、报价人的报价不得高于招标文件要求的最高限价，否则投标文件按废标处理。 

5、报价函采用密封递交，要经法定代表人或其授权代表签字或盖章；如为授权代表签字或盖章，请附法定代表人授权书。 

密封函应加盖公章，在封面上标明项目名称、报价人名称及“于2024年6月19日15点00分（报价时间）之前不得开启的字样” 

6、报价时间及地点 

时间：报价人需在2024年6月19日15点00分前把投标文件送达。 

地点：安徽省琅琊山旅游发展有限公司会议室（安徽省滁州市西涧中路4306号）
7、报价函及相关文件资料一式三份(一个正本、二个副本)：按投标书组成（格式文本）按正副本分别装订成册并统一密封后递交。 

8、本项目招标代理费0元整，评委费按实际支出支付，由中标人支付。 

四、资格审查材料 

1、法定代表人证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)； 

2、企业营业执照副本（或三证合一证书）。 

上述资料需提供原件或复印件加盖投标单位公章。

五、成交原则

招标人将依据相关规定成立评标小组。评标小组对所有报价人的报价文件进行评审。

1.由评标小组确认报价人提供的投标报价从低到高的原则，推荐中标候选人，确定成交中标单位。报价最低的投标人有两家或两家以上相同时，将由评标小组抽签确定中标候选人排序，评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

2. 报价一经评标小组认可，即为签约的合同价。报价人一经做出的报价，即不可撤回。

六、报价修正原则 

1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 

按上述方法修正（经投标人确认）后的总价作为的依据，投标人拒绝签字确认的，按废标处理。 

2、中标结果由招标人另行通知，未通知的即未中标。 

七、其他事项： 

1.中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权中止合同。 

八、付款与计价方式： 

无预付款，完工验收后支付已完工价款的95%，剩下5%质保期满后一次性付清。

九、投标保证金： 

本项目无投标保证金。 

十、履约保证金： 

本项目无履约保证金

十一、采购清单（含报价表格式）： 

	序号
	产品类别
	技术规格
	单位
	数量

	1
	网络硬盘录像机
	1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源 ；

存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘 ；

视频接口：1×HDMI，1×VGA ；

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 ；

报警接口：4路报警输入，1路报警输出 ；

USB接口：2×USB 2.0 ；

输入带宽：160Mbps ，输出带宽：80Mbps ；

接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 ；

解码能力：最大支持8×1080P ；

显示能力：最大支持4K输出。
	台
	1

	2
	行业专业显示器
	显示尺寸：65 inch；

物理分辨率：3840 × 2160；

亮度：350 cd/m²；

色深度：8bit，16.7 M；

响应时间：8 ms；

刷新率：60 Hz；

表面处理：Haze 1%, 3H；

连续使用时间：7 × 16 H；

音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1 , HDMI 2.0 × 1，VGA × 1 , Audio in × 1

音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 (6Ω 11W)；

电源：100~240 VAC, 50/60 Hz；

功耗：≤ 190 W；

★具有调整γ曲线的功能。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

★支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。

★当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源 。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。

★显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

★显示单元可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。

★显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

★显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

★具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）
	台
	3

	3
	显示器吊装支架
	颜色：黑色

材质：SPCC高强度钢（主体） 
	台
	3

	4
	超高清解码器
	采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。视频输入接口不少于2路HDMI 1.4，视频输出接口不少于4路HDMI 1.4。

★为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

可通过客户端软件设置输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。

支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。

★支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。

支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。

支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。

音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。
	台
	1

	5
	HDMI光纤视频线
	支持HDMI 2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。

支持HDCP 2.2。

即插即用，无需驱动程序。

无需任何外部供电。

线缆更轻、更细，重量和体积较传统铜缆减少70%。

辐射低，抗电磁干扰强。

线缆类型（音视频线）：AOC

视频版本：HDMI2.0

支持最大分辨率：4K 60Hz

接口类型：HDMI 
	台
	3

	6
	一体机
	CPU配置不低于i5-12500； 

内存不少于16GB； 

硬盘不小于512GB M.2 SSD 

显示器：23.8寸； 

显卡：集显 ； 

★支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

MTBF≥35W小时。
	台
	1

	7
	8口交换机
	提供8个百兆以太网电口。

支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。

线速转发、无阻塞设计。

存储转发交换方式。

精美塑壳设计。

无风扇设计，高可靠性。

工作温度：0°C ～ 50°C
	台
	1

	8
	配电柜
	PLC配电柜
	套
	1

	9
	施工辅材
	包含但不限于设备安装、调试
	项
	1


1、技术规格中加★要求提供的证明材料，在中标公示发布的公示期间，第一中标候选人须将相关证明材料递交至招标人处审查，审查不合格或未提交的，招标人有权取消其中标资格。

2、本次采购内容需与景区现有关联系统进行对接，实现应接必接，若无法实现对接，招标人有权不支付费用并解除合同。

合同条款及格式

  合同协议书（格式）
合同名称             

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：                       

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

招标文件；

投标文件；

中标通知书；

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明。

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。结算时单价不变，数量按实结算。
付款方式：
4、合同工期限：                                   。
5、供货地点：采购人指定地点。

6、验收要求及违约责任
7、违约责任及解决争议方法
8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：
二  合同条款

一.  合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3.合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。 

二.  标的物的一般条款

4.完整物权

 对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6.包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8.标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10.对标的物提出异议的时间和办法 

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11.合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)投标单价不予调整，工程量按实计算。 
（5）根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14.卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16.索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金（不收取）

17.履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18.合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.合同的转让

    合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20.合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一. 争议解决

21.争议解决

 买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22.合同份数。

 本合同一式陆份，买卖双方各执叁份。

23.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

  附：投标书组成（格式文本） 

  
  
            项目 

  

投  标  文  件

  
  

   

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                              （签章）

        年        月        日
 目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）投标函（格式见附件）；

（5）分项报价清单（按招标人提供的格式进行报价）

（6）投标人认为需要提供的其他材料。

以上材料提供原件或复印件加盖投标人公章。
 一、授权委托书 

 本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托   （单位名称）的  （姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     （招标人）的  (项目名称)的投标活动。代理人在投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 
代理人无转委托权，特此委托。 

代理人身份证复印件
授权代理人：              （签字或盖章） 

投  标  人：             （盖章）    

法定代表人：               （签字或盖章） 

日   期：    年   月   日 
  （或）法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄    职务：        
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

                                        年    月     日

二、诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖单位章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日  

三、投标函（格式） 

致：       (采购人) 

1、我们决定参加贵单位组织的“    （项目名称）     ”的招标。我方授权      (姓名和职务)代表我方  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。 

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）  ”的货物与服务，总投标价为人民币（大写）        ，小写：     元。 

3、一旦我方中标，保证供货安装期为接到供货通知起     日历天，供货质量达到  合格 标准。 

4、我方为本项目提交的投标投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。 

5、我方愿意提供可能另外要求的、与招标投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。 

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。
投标单位名称：           （公    章） 
投标单位授权代表姓名（签字）：         

日  期：          

通讯地址：          

电   话：          

传   真：          

四、分项报价清单

	序号
	产品类别
	技术规格
	单位
	数量
	品牌型号
	单价（元）
	合价（元）

	1
	网络硬盘录像机
	1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源 ；

存储接口：2个SATA接口，可满配8TB硬盘 ；

视频接口：1×HDMI，1×VGA ；

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 ；

报警接口：4路报警输入，1路报警输出 ；

USB接口：2×USB 2.0 ；

输入带宽：160Mbps ，输出带宽：80Mbps ；

接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 ；

解码能力：最大支持8×1080P ；

显示能力：最大支持4K输出。
	台
	1
	
	
	

	2
	行业专业显示器
	显示尺寸：65 inch；

物理分辨率：3840 × 2160；

亮度：350 cd/m²；

色深度：8bit，16.7 M；

响应时间：8 ms；

刷新率：60 Hz；

表面处理：Haze 1%, 3H；

连续使用时间：7 × 16 H；

音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1 , HDMI 2.0 × 1，VGA × 1 , Audio in × 1

音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 (6Ω 11W)；

电源：100~240 VAC, 50/60 Hz；

功耗：≤ 190 W；

★具有调整γ曲线的功能。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

★支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。

★当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源 。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。

★显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

★显示单元可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。

★显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

★显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）

★具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）
	台
	3
	
	
	

	3
	显示器吊装支架
	颜色：黑色

材质：SPCC高强度钢（主体） 
	台
	3
	
	
	

	4
	超高清解码器
	采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。视频输入接口不少于2路HDMI 1.4，视频输出接口不少于4路HDMI 1.4。

★为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

可通过客户端软件设置输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。

支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。

★支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。

支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。

支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。

音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。
	台
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	5
	HDMI光纤视频线
	支持HDMI 2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。

支持HDCP 2.2。

即插即用，无需驱动程序。

无需任何外部供电。

线缆更轻、更细，重量和体积较传统铜缆减少70%。

辐射低，抗电磁干扰强。

线缆类型（音视频线）：AOC

视频版本：HDMI2.0

支持最大分辨率：4K 60Hz

接口类型：HDMI 
	台
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	6
	一体机
	CPU配置不低于i5-12500； 

内存不少于16GB； 

硬盘不小于512GB M.2 SSD 

显示器：23.8寸； 

显卡：集显 ； 

★支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

★分屏播放：系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明）

MTBF≥35W小时。
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	7
	8口交换机
	提供8个百兆以太网电口。

支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。

线速转发、无阻塞设计。

存储转发交换方式。

精美塑壳设计。

无风扇设计，高可靠性。

工作温度：0°C ～ 50°C
	台
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	8
	配电柜
	PLC配电柜
	套
	1
	
	
	

	9
	施工辅材
	包含但不限于设备安装、调试
	项
	1
	
	
	

	合计
	
大写：                小写： 


1、技术规格中加★要求提供的证明材料，在中标公示公示期间，第一中标候选人须将相关证明材料递交至招标人处审查，审查不合格或未提交的，招标人有权取消其中标资格。

2、本次采购内容需与景区现有关联系统进行对接，实现应接必接，若无法实现对接，招标人有权不支付费用并解除合同。

投标单位（盖单位章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日  

招标单位、招标代理机构对本采购文件的确认

	我单位对琅琊山森林漂流监控显示屏采购及安装项目的采购文件进行确认。

招标单位：安徽省琅耶山健身休闲有限公司
招标人： 程茂盛

联系电话：18652085033  
                                     （单位盖章）
                                 2024年6月 

	招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

经办人：曹思敏
联系电话：0550-3519516、18712012204
（单位盖章） 
  2024年6月


