关于对“琅琊山景区监控屏幕采购项目”招标答疑及延期

开标的通知

致：各潜在投标人

现对“琅琊山景区监控屏幕采购项目 ”质疑，作如下回复：

质疑一：LCD 显示单元多项带★关键参数指向特定品牌，排他性明显。

1.招标文件要求“通过控制面板远程无线控制屏幕，控制距离最远可支持10米，控制角度范围可支持水平-80°至80°”“控制面板为86 型开关面板，具体8个按键，厚度≤15.2mm”, 该参数对控制面板的尺寸、按键数量、无线控制距离和角度进行了精准限定，无相关行业标准支撑该精准参数的必要性，且该参数为特定品牌独有的技术指标，其他品牌同类合格产品无法完全匹配，直接排除了多数潜在投标人。

回复：以上参数合并修改为“通过控制面板远程无线控制屏幕，支持进行显示单元开关机、亮度调节、监控场景切换等操作”。

2.招标文件要求“可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s, 切换过程中无黑屏、闪屏现象”,对于景区监控屏幕的常规使用需求而言，场景切换数量、切换时间的该等精准限定无实际使用必要性，且该参数为特定品牌的专属技术参数，属于以不合理的技术条件限制、排斥潜在投标人。

回复：删除以上参数项。

3.招标文件要求的“通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息(使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式)并下发配置参数”“自动识别屏幕行列号并生成电视墙规模、绑定输出口关系”“自动检测输入源信号类型并配置显示场景模式”等带★参数，均为某一品牌的独有功能，未考虑行业内其他主流品 牌的技术实现方式，属于设置与项目实际需求无关的特定技术参数，构成品牌排他。

回复：参数“通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息(使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式)并下发配置参数”修改为“通过LCD显示屏按键、遥控器、控制面板、屏幕管理平台、客户端等（至少一种方式），能够查看屏幕运维信息(使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式)并下发配置参数”

参数“自动识别屏幕行列号并生成电视墙规模、绑定输出口关系”修改为“可通过自动识别或通过LCD显示屏按键、遥控器、控制面板、屏幕管理平台、客户端等（至少一种方式），识别屏幕行列号”

参数“自动检测输入源信号类型并配置显示场景模式”修改为“自动检测或通过LCD显示屏按键、遥控器、控制面板、屏幕管理平台、客户端等（至少一种方式），检测输入源信号类型并配置显示模式”

质疑二：解码器多项带★关键参数设置不合理，缺乏项目需求支撑

1.招标文件要求“支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作”,本项目为景区监控屏幕采购，核心需求为视频解码、上墙显示及监控场景切换，电脑投屏后的远程操作功能并非景区监控的必要功能，该参数设置无实际需求支撑，属于额外增加非必要技术要求，抬高投标门槛。

回复：修改为“支持客户端软件将电脑画面投屏”。

2.招标文件要求“不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节”,目前行业内主流解码器的红外遥控器基本仅支持基础的开关机、画面切换等操作，亮度调节多通过客户端或面板实现，该参数的非常规要求无行业通用标准，且仅特定品牌产品能满足，存在明显的排他性。

回复：修改为“通过IP网络、遥控器、控制面板、屏幕管理平台、客户端等（至少一种方式），实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节”。

3. 解码器部分与 LCD 显示单元重复要求的“自动识别屏幕行列号、自动检测输入源信号类型”等带★参数，属于将整套系统的功能重复限定在单一设备上，违背设备功能划分的行业常规，导致其他品牌的解码器与 LCD 显示单元无法兼容匹配，变相排斥了非特定品牌的组合投标。

回复：参数“显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系”修改为“显控系统支持通过自动识别或通过解码器管理后台、大屏管理客户端等（至少一种方式），识别屏幕行列号”

参数“显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式”修改为“显控系统支持自动检测或通过解码器管理后台、大屏管理客户端等（至少一种方式），检测输入源信号类型并配置显示模式”。

质疑三：部分通用参数要求无合理性，与项目实际应用场景不符。

1.LCD 显示单元要求“在0℃±2℃、50℃±2℃环境中带电正常工作168 小时，外观无明显损伤”,琅琊山景区位于安徽省滁州市，当地全年环境温度无极端的0℃以下或50℃以上持续工况，该参数要求远超项目实际使用的环境需求，属于以过高的技术标准增加投标成本，排斥不具备该极端环境测试报告的潜在投标人。

回复：2023年1月至2026年3月，滁州最低气温为-11℃、最高气温为40℃，由于LCD屏幕也会产生热量，特殊情况下，室内问题会超过50℃。为保证LCD屏正常工作，以上参数要求属于设备正常检测要求。

2.LCD拼接屏支架要求“后墙为承重墙，且墙面平整”“适用规模不宜超过3行/不超过3行”,招标文件未明确景区监控屏幕的安装位置及墙体实际情况，直接限定支架适用规模和墙体要求，未考虑不同安装场景的适配性，且支架的品牌、规格限定为特定类型，排除了其他品牌同类合格支架的投标可能。

回复：以上内容是对现场安装条件的说明，

业主单位已确认安装位置，现场具备“后墙为承重墙，且墙面平整”安装条件。

现场安装高度最高只能安装3行。

本次调整增加施工简图
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质疑四：带★参数要求提供权威部门检测报告并加盖原厂公章，增加投标不合理成本。招标文件要求所有带★关键参数均需提供权威部门检测报告并加盖原厂公章，且报告取得时间在投标截止时间之前。对于多项非行业强制检测的参数，要求提供原厂盖章的权威检测报告，实质是增加了潜在投标人的投标成本和沟通成本，且原厂公章的要求变相让品牌厂家掌握投标主动权，排斥了部分与品牌厂家合作深度不足的潜在投标人，不符合招投标的公平性原则。

回复：该项要求修改为“标★项为设备关键参数，投标时需提供具备资质的权威检测机构出具的检测报告，相关报告取得的时间须在本项目投标截止时间之前”。

本项目开标时间、投标截止时间现修改为：2026年4月14日09点00分；

以上通知内容与原招标文件有不一致之处，以本次通知内容为准，其他内容均执行原招标文件，特此说明。请各潜在投标人及时查看下载。给各潜在投标人带来不便，敬请谅解!如因投标人不及时查看，造成后果由投标人自行承担。

招标人：安徽省琅琊山旅游发展有限公司

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

          日期：2026年4月10日

