安徽省琅琊山旅游发展有限公司会议一体机采购

采 购 文 件

采购人 ：      安徽省琅琊山旅游发展有限公司    （盖章）
发  布  日  期：          2024年5月                  
安徽省琅琊山旅游发展有限公司会议一体机采购项目采购文件

 招标单位：安徽省琅琊山旅游发展有限公司，现以自行招标方式对安徽省琅琊山旅游发展有限公司会议一体机采购项目进行招标。现将招标有关事项说明如下： 

一、招标需求 

1、招标内容：详见采购内容及要求。

2、项目地点：安徽省琅琊山旅游发展有限公司。

3、质量要求：合格。 

4、投标报价最高限价：不得高于 19700元，否则将否决其投标。 

5、供货期：接到招标人供货通知后10日历天内完成供货安装。 

6、中标方法：最低评标价法。 

7、售后服务：质保期两年，签订合同时提供质保承诺。 
8、采购内容及要求：详见附件 

二、投标资质要求：  

1、投标人须是具有独立承担民事责任的能力,且具有相应的供货能力； 

2、本项目不接受联合体投标。 

三、报价及报价函要求 

1、本次报价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受； 

2、报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。 

3、本次投标报价包括：货物的安装、运输、装卸、管理费、利润、风险费用、代理服务费、评委费、验收及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用。 

4、报价人的报价不得高于招标文件要求的最高限价，否则投标文件按废标处理。 

5、报价函采用密封递交，要经法定代表人或其授权代表签字或盖章；如为授权代表签字或盖章，请附法定代表人授权书。 

密封函应加盖公章，在封面上标明项目名称、报价人名称及“于2024年5月24日16时0分（报价时间）之前不得开启的字样” 
6、报价时间及地点 

时间：报价人需在2024年5月24日16时0分前把投标文件送达。 

地点：安徽省琅琊山旅游发展有限公司会议室 
联系人及方式：朱女士 0550-3015510
7、报价函及相关文件资料一式二份(一个正本、一个副本)：按投标书组成（格式文本）按正副本分别装订成册并统一密封后递交。 

四、资格审查材料 

1、法定代表人证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)； 

2、营业执照副本（或三证合一证书）复印件。 

上述资料需复印件加盖投标单位公章，投标时手持或放入投标文件中以备查验。

五、成交原则

招标人将依据相关规定成立评标小组（由招标人代表组成）。评标小组对所有报价人的报价文件进行评审。

1.由评标小组确认报价人提供的投标报价从低到高的原则，推荐中标候选人，确定成交中标单位。报价最低的投标人有两家或两家以上相同时，将由评标小组抽签确定中标候选人排序，评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

2. 报价一经评标小组认可，即为签约的合同价。报价人一经做出的报价，即不可撤回。

六、报价修正原则 

1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 

按上述方法修正（经投标人确认）后的总价作为的依据，投标人拒绝签字确认的，按废标处理。 

2、中标结果由招标人另行通知，未通知的即未中标。 

七、其他事项： 

1.中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权中止合同。 

八、付款与计价方式： 

本次采购无预付款，供货安装完成并验收合格后，一次性付清。

九、采购清单（含报价表格式）： 
	序号
	产品名称
	技术参数
	型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	75寸交互一体机
	一、硬件功能
1.整机采用75英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
2.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
3.★支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
4.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
5.★整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头，均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出 MJPG、H.264视频格式。上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄＞1600万像素，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
6.★嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
7.★整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
8.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
9.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
10.整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
11.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
12.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
13.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
14.★整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
15.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。
16.★整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
17.★整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
18.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
19.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
二、内置OPS电脑：
1.主板搭载Intel酷睿系列 i5或以上CPU。内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
2.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。
3.★采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供含有CMA、CNAS标识的国家级检测报告复印件）
4.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。
	FG75EA
	台
	1
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	2
	75寸一体机配套移动支架
	1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；
2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm；
3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；
4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；
5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；
6.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。
	ST33
	台
	1
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	3
	无线传屏器
	1.产品配备外置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用；
2.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上；
3.传输延迟≤100ms，帧率达到20fps-30fps；
4.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作；
5.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求；
6.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备；
7.电脑软件投屏，最大支持4k@30Hz的分辨率投屏；
8.无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示；
9.传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布；
10.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬；
11.在同一个局域网下，电脑或手机使用可通过连接码进行投屏；
12.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全；
13.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）；
14.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断；
15.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示；
16.可通过传屏工具栏传屏模式，快速切换传屏方式；
17.手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码；
18.为方便共享，手机和电脑可以和整机互传文件；
19.可通过软件可自动发现近场可投屏的智能平板，选择即可投屏，无需手动配对；
20.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌；
21.无线传屏器无需插入大屏，支持部分带有蓝牙的大屏快速配对；
22.同一传屏器投屏，可以同时支持Type-C/Type-A 模式投屏；
23.无线传屏器支持部分带有NFC的大屏及手机进行NFC快速投屏；
24.无线传屏器支持5s快速投屏；
25.软硬件传屏可以支持国产化操作系统，如UOS、麒麟OS，包括X86架构和ARM架构。
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  附：投标书组成（格式文本） 

  
  
            项目 

  

投  标  文  件

  
  

   

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                              （签章）

        年        月        日
 目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照；
（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）投标函（格式见附件）；

（5）技术参数响应表（格式见附件）；

（6）分项报价清单（按招标人提供的格式进行报价）

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

 一、授权委托书 

 本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托   （单位名称）的  （姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     （招标人）的  (项目名称)的投标活动。代理人在投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 
代理人无转委托权，特此委托。 

代理人身份证复印件
授权代理人：              （签字或盖章） 

投  标  人：             （盖章）    

法定代表人：               （签字或盖章） 

日   期：    年   月   日 
  （或）法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

                                        年    月     日

二、营业执照副本（复印件加盖公章）

三、诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖单位章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日  

四、投标函（格式） 

致：       (采购人) 

1、我们决定参加贵单位组织的“    （项目名称）     ”的招标。我方授权      (姓名和职务)代表我方  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。 

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）  ”的货物与服务，总投标价为人民币（大写）        ，小写：     元。 

3、一旦我方中标，保证供货安装期为接到供货通知起     日历天，供货质量达到  合格 标准。 

4、我方为本项目提交的投标投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。 

5、我方愿意提供可能另外要求的、与招标投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。 

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。
投标单位名称：           （公    章） 
投标单位授权代表姓名（签字）：         

日  期：          

通讯地址：          

电   话：          

传   真：          

五、技术参数响应表
	序号
	品目名称
	规格型号及参数
	是否响应
	其他情况说明

	
	
	招标要求规格型号技术参数
	投标规格型号技术参数
	
	

	1
	
	
	
	是/否
	

	2
	
	
	
	是/否
	


注：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应；

2.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                              (签字或盖章）

日    期：        年      月      日

六、分项报价清单

	序号
	产品名称
	规格型号

品牌
	单位
	数量
	综合单 价（元）
	合 价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（1+2）：               元；小写：          元；

	注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一。

2、投标报价采用综合单价法，综合单价包括：货物设备费、人工费、材料费（含主材及辅材）、装卸费、运输费、安装费、调试培训费、仪器设备检定费用、管理费、利润、风险费用、代理费、专家评审费用、验收及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，采购人将不再支付任何费用，综合单价今后将不作任何调整。

	投标人名称（盖单位章）：                                
法定代表人 (签章)：                          
日    期：        年      月      日


